Приложение № 2

к решению территориальной

избирательной комиссииАрмавирская

от 10.08.2023 года № 98/807

**Требования к изготовлению избирательных бюллетеней**

**для голосования на дополнительных выборах депутатов Армавирской городской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу №2**

Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов Армавирской городской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу №2 печатаются *на офсетной бумаге плотностью 65 г/м2, красочностью 2+0.*

Длина бюллетеня определяется в зависимости от числа кандидатов, зарегистрированных по соответствующему избирательному округу*,* ширина бюллетеня – 210 мм. Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне избирательного бюллетеня.

На лицевой стороне избирательного бюллетеня для голосования по наносится типографским способом *надпись микрошрифтом «выборы депутатов» в позитивном (высотой 200 мкм) изображении и защитная сетка голубого цвета толщиной до 70 мкм с нерегулярным шагом.*

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.

Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску чёрного цвета.

Сведения о кандидатах располагаются друг под другом в алфавитном порядке.

В избирательном бюллетене части, отведенные каждому кандидату, разделяются прямой линией.

Фамилия, имя и отчество кандидата, сведения о кандидате и пустой квадрат для проставления знаков волеизъявления избирателей размещаются на уровне середины части избирательного бюллетеня, определенной для каждого кандидата.

Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового размера и располагаться строго друг под другом.

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.

В целях защиты избирательного бюллетеня от подделки на его лицевой стороне в правом верхнем углу предусматривается свободное место для подписей двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью этой комиссии.

**Требования   
к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов Армавирской городской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу №2  
с использованием технических средств подсчета голосов –   
комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010**

Избирательные бюллетени для голосования на дополнительных выборах депутатов Армавирской городской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу №2 (далее – избирательные бюллетени) с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 (далее – КОИБ-2010) печатаются на *офсетной бумаге плотностью 80 г/м2, красочностью 1+1.*

Поверхность бумаги должна быть сухой, не должна иметь вкраплений краски, специальных покрытий (клеящий слой, слой для самокопирования и т.п.) и оставлять загрязнений на контактном сенсоре сканирующего устройства КОИБ-2010.

Избирательные бюллетени для голосования с использованием КОИБ-2010 должны быть прямоугольной формы и удовлетворять следующим требованиям:

углы должны быть равны 90,0º±0,1º;

кривизна края обреза бюллетеня в точке максимального прогиба не должна превышать 1 мм;

разность диагоналей бюллетеня не должна превышать 2 мм;

ширина бюллетеня – 210 мм;

длина бюллетеня определяется в зависимости от числа кандидатов, зарегистрированных по соответствующему избирательному округу.

Избирательные бюллетени изготавливаются типографским способом по электронному макету, подготовленному средствами, ГАС «Выборы» в соответствии с чертежом, описывающим форму бюллетеня, приведенного в Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 июля 2011 г.№ 19/204-6 (ред. от 14 июля 2021 г.).

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.

Сведения о кандидатах располагаются друг под другом в алфавитном порядке.

Текст избирательного бюллетеня печатается только на одной стороне (лицевой) избирательного бюллетеня в одну краску черного цвета.

Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового размера и располагаться строго друг под другом.

По периметру избирательного бюллетеня на расстоянии 10-12 мм от его краев печатается в одну линию толщиной 0,75 мм рамка черного цвета. Весь текст избирательного бюллетеня должен быть расположен внутри этой прямоугольной рамки, снаружи нее не должно быть никаких знаков, символов и иных изображений.

В верхней части избирательного бюллетеня (над словами «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ») и в его нижней части печатается идентификатор избирательного бюллетеня (маркер), определяющий тип выборов (номер избирательной кампании) и устанавливается при формировании макета избирательного бюллетеня.

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.

На лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу предусматривается прямоугольное место для печати участковой избирательной комиссии размером 25х45 мм и подписей двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

На оборотной стороне избирательного бюллетеня для голосования типографским способом наносится защитная сетка с нерегулярным шагом голубого цвета толщиной линии 70 мкм, в составе которой присутствует позитивный микротекст «выборы депутатов» высотой 200 мкм.

При изготовлении тиража избирательных бюллетеней недопустимы перекосы при их обрезке (изменение формы и установленных размеров), бледный оттиск маркеров и базовых линий или их части, разрывы и вкрапления в базовых линиях и маркерах, следы типографской краски или иные темные вкрапления внутри квадратов для отметок избирателей.